**Caisson insonorisant SB 12/16**

Caisson insonorisant pour système de traitement d'air.

Raccordement du tuyau agrafé DN 125 avec raccord enfichable SVR 125.

Raccordement du tuyau agrafé DN 160 directement sur le raccord EPP. Étanchéité à fournir par le client.

En polypropylène insonorisant (EPP) avec doublage hygiénique en voile non tissé.

Avec garniture d'insonorisation en mousse de résine de mélamine sans fibres minérales.

Deux ouvertures de visite.

Avec des trous prépercés pour le montage avec des tiges filetées.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SB 12/16 |
| Matériau: | Plastique EPP |
| Poids: | 1,74 kg |
| Poids avec emballage: | 1,77 kg |
| Largeur: | 435 mm |
| Hauteur: | 365 mm |
| Profondeur: | 220 mm |
| Largeur avec emballage: | 645 mm |
| Hauteur avec emballage: | 370 mm |
| Profondeur avec emballage: | 225 mm |
| Affaiblissement d'insertion à 63 Hz: | 2 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 125 Hz: | 8 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 250 Hz: | 12 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 500 Hz: | 20 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 1 kHz: | 38 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 2 kHz: | 47 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 4 kHz: | 40 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 8 kHz: | 35 dB |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599951 |
| Référence: | 0059.0995 |

Fabricant : MAICO

SB 12/16 Caisson insonorisant