**Sonde pour pièce FR 30 P**

Sonde de température pour mesurer la température de l'air dans les pièces fermées.

Combinaison possible avec ETL 16 P, DTL 16 P, DTL 24 P.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FR 30 P |
| Type de protection: | IP 20 |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Boîtier matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc pur, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 0,08 kg |
| Poids avec emballage: | 0,09 kg |
| Largeur: | 86 mm |
| Hauteur: | 86 mm |
| Profondeur: | 30 mm |
| Largeur avec emballage: | 98 mm |
| Hauteur avec emballage: | 98 mm |
| Profondeur avec emballage: | 37 mm |
| Plage de réglage de la température: | 0 °C jusqu'au 30 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577812 |
| Référence: | 0157.0781 |

Fabricant : MAICO

FR 30 P Sonde pour pièce