**Coude de soufflage avec joint roulant et grille de protection 90° ASB 160**
Unité de conditionnement : 1 pièce
Gamme: K

Numéro de référence : 0055.0534
Fabricant : MAICO

