**Filtre à air, rechange PP 45 G3**

Filtres à air de rechange pour appareil de ventilation pour pièce individuelle PushPull 45.

Les filtres ISO Coarse 30 % (G2) sont installés à l'intérieur et les filtres ISO Coarse 45 % (G3) à l'extérieur.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PP 45 G3 |
| Matériau: | Synthétique |
| Couleur: | blanc |
| Poids: | 0,01 kg |
| Poids avec emballage: | 0,01 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Largeur: | 140 mm |
| Hauteur: | 140 mm |
| Profondeur: | 15 mm |
| Largeur avec emballage: | 200 mm |
| Hauteur avec emballage: | 180 mm |
| Profondeur avec emballage: | 33 mm |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932741 |
| Référence: | 0093.0274 |

Fabricant : MAICO

PP 45 G3 Filtre à air, rechange