**Commande air ambiant RLS 2**

Commande pour appareils de ventilation avec entrées pour basse tension, p. ex. WRG 300 DC.

Au choix, commutation manuelle ou automatique.

Commutation manuelle des 3 niveaux : Charge de base, Charge normale, Pleine charge et Arrêt.

Commutation automatique des niveaux Charge de base et Charge normale possible par minuterie mécanique.

Possibilité de programmation horaire des niveaux de commutation dans le programme journalier (24 heures, durée d'activation minimale 15 minutes) ou dans le programme hebdomadaire (7 jours, durée d'activation minimale 2 heures).

Les 3 niveaux de commutation sont commandés par basse tension (0,1 A pour un maximum de 150 VCA).

Avec indicateur à LED du niveau « Pleine charge ».

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | RLS 2 |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Charge maximale (charge inductive): | 1 A |
| Type de protection: | IP 20 |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Matériau: | Matière plastique |
| Indications de matière plastique: | Polystyrol, sans PVC |
| Couleur: | blanc pur, similaire RAL 9010 |
| Largeur: | 160 mm |
| Hauteur: | 78 mm |
| Profondeur: | 45 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578307 |
| Référence: | 0157.0830 |

Fabricant : MAICO

RLS 2 Commande air ambiant