**Filtre à air, rechange WRF 180 EC**

Filtre à air de rechange pour appareil de ventilation central WRG 180 EC.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WRF 180 EC |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,02 kg |
| Poids avec emballage: | 0,03 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Largeur: | 285 mm |
| Hauteur: | 140 mm |
| Profondeur: | 16 mm |
| Largeur avec emballage: | 290 mm |
| Hauteur avec emballage: | 140 mm |
| Profondeur avec emballage: | 35 mm |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Adapté aux produits: | WRG 180 EC |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930600 |
| Référence: | 0093.0060 |

Fabricant : MAICO

WRF 180 EC Filtre à air, rechange