**Élément d'air entrant, non régulé ZE 15-1**

Unité de conditionnement : grille intérieure, gaine murale (extractible jusqu'à 380 mm), grille extérieure avec moustiquaire.

ZE 10-1 : combinaison possible avec ventilateur tubulaire encastrable ECA 11 E.

ZE 15-1 : combinaison possible avec ventilateur tubulaire encastrable ECA 15/2 E ou ECA 15/4 E.

Instructions de montage

Configuration recommandée :

1 ZE 8-IZ par 20 m2 de surface habitable.

1 ZE 10-IZ par 30 m2 de surface habitable.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ZE 15-1 |
| Lieu de montage: | Mur |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc pur, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 1,695 |
| Largeur avec emballage: | 320 mm |
| Hauteur avec emballage: | 285 mm |
| Profondeur avec emballage: | 320 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520153 |
| Référence: | 0152.0015 |

Fabricant : MAICO

ZE 15-1 Élément d'air entrant, non régulé