**Pied de fixation FU 60**

Pieds de fixation pour le montage des ventilateurs EZL/DZL et EZR/DZR aux murs, aux plafonds ou sur consoles.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FU 60 |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 1,1 kg |
| Poids avec emballage: | 2,23 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 600 mm |
| Largeur: | 517 mm |
| Hauteur: | 145 mm |
| Profondeur: | 40 mm |
| Largeur avec emballage: | 517 mm |
| Hauteur avec emballage: | 145 mm |
| Profondeur avec emballage: | 40 mm |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360773 |
| Référence: | 0036.0077 |

Fabricant : MAICO

FU 60 Pied de fixation