**Filtre à air, rechange ECR 25-31 G4**

Filtre à air de rechange pour boîte compacte ECR.

Remplacement de filtre possible sans outils.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ECR 25-31 G4 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,29 kg |
| Poids avec emballage: | 0,33 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Largeur: | 390 mm |
| Hauteur: | 315 mm |
| Profondeur: | 45 mm |
| Largeur avec emballage: | 331 mm |
| Hauteur avec emballage: | 316 mm |
| Profondeur avec emballage: | 46 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938941 |
| Référence: | 0093.0894 |

Fabricant : MAICO

ECR 25-31 G4 Filtre à air, rechange