**Coudes angle 90°, prolongés, asymétriques à gauche WB90VLS/55/220/100**

Caractéristiques

Coude angle carré/rond, asymétrique (toutes les sorties à la dimension du manchon). Finition : galvanisé sendzimir.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WB90VLS/55/220/100 |
| Matériau: | Tôle d'acier, galvanisée sendzimir |
| Poids avec emballage: | 0 kg |
| Largeur nominale: | 100 mm |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 220 mm x Array x 55 mm |
| Largeur avec emballage: | 0 mm |
| Hauteur avec emballage: | 0 mm |
| Profondeur avec emballage: | 0 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799557524 |
| Référence: | 0055.0752 |

Fabricant : MAICO

WB90VLS/55/220/100 Coudes angle 90°, prolongés, asymétriques à gauche