**Bypass pour échangeur de chaleur WS-BPR 320/470**

Bypass 100 % automatique avec signalisation de la position pour les appareils de ventilation centralisés WR 310 R / WR 410 R, WS 320 R et WS 470 HR.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WS-BPR 320/470 |
| Matériau: | EPP |
| Poids: | 1,32 kg |
| Poids avec emballage: | 2,02 kg |
| Largeur: | 193 mm |
| Hauteur: | 95 mm |
| Profondeur: | 505 mm |
| Largeur avec emballage: | 350 mm |
| Hauteur avec emballage: | 170 mm |
| Profondeur avec emballage: | 515 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Adapté aux produits: | WS 320 R..., WS 470 R..., WR 310 R, WR 410 R |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992417 |
| Référence: | 0093.1577 |

Fabricant : MAICO

WS-BPR 320/470 Bypass pour échangeur de chaleur