**Raccord réducteur avec joint roulant 90° ABR 160-150**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ABR 160-150 |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799554219 |
| Référence: | 0055.0421 |

Fabricant : MAICO

ABR 160-150 Raccord réducteur avec joint roulant 90°