**Minuterie ZS 3**

Minuterie pour la commande automatique en fonction du temps de ventilateurs.

Minuterie numérique avec programmation sur 24 heures.

20 mises en marche et arrêts possibles.

Avec basculement automatique de l'heure d'été à l'heure d'hiver.

Temps minimum réglable 1 min.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ZS 3 |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz / 60 Hz |
| Charge maximale: | 2 A |
| Type de protection: | IP 40 |
| Poids: | 0,1 kg |
| Poids avec emballage: | 0,2 kg |
| Largeur: | 120 mm |
| Hauteur: | 60 mm |
| Profondeur: | 35 mm |
| Largeur avec emballage: | 130 mm |
| Hauteur avec emballage: | 40 mm |
| Profondeur avec emballage: | 65 mm |
| Télécommande: |  -  |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799577904 |
| Référence: | 0157.0790 |

Fabricant : MAICO

ZS 3 Minuterie