**Raccords enfichables pour gaines rondes SVR 125**

Raccords enfichables pour tuyaux agrafés, y compris joints à lèvres.

P. ex. pour raccorder les appareils de ventilation centralisés WS 150, WS 160 Flat ou WS 170 aux tuyaux agrafés.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SVR 125 |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Matériau: | Tôle d’acier |
| Poids: | 0,17 kg |
| Poids avec emballage: | 0,17 kg |
| Largeur nominale: | 125 mm |
| Largeur: | 125 mm |
| Hauteur: | 125 mm |
| Profondeur: | 130 mm |
| Largeur avec emballage: | 125 mm |
| Hauteur avec emballage: | 125 mm |
| Profondeur avec emballage: | 130 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799551836 |
| Référence: | 0055.0183 |

Fabricant : MAICO

SVR 125 Raccords enfichables pour gaines rondes