**Socle pour toits plats SO 30**

Socle pour toit plat pour le montage des tourelles d'extraction.

Avec insonorisation et isolation thermique non inflammables.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SO 30 |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 10,7 kg |
| Poids avec emballage: | 15,5 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 300 mm |
| Largeur: | 970 mm |
| Hauteur: | 290 mm |
| Profondeur: | 970 mm |
| Largeur avec emballage: | 980 mm |
| Hauteur avec emballage: | 310 mm |
| Profondeur avec emballage: | 980 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933618 |
| Référence: | 0093.0361 |

Fabricant : MAICO

SO 30 Socle pour toits plats