**Contacteur de porte TS 1**

Contacteur de porte comme pièce de rechange pour les appareils de ventilation centralisés WR 300, WR 400, WR 600, WS 150, WS 170 et WS 250.

Contact de porte - contact de travail 16A.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TS 1 |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 125 V - 250 V |
| Poids: | 0,01 kg |
| Poids avec emballage: | 0,05 kg |
| Largeur: | 30 mm |
| Hauteur: | 40 mm |
| Profondeur: | 12 mm |
| Largeur avec emballage: | 175 mm |
| Hauteur avec emballage: | 250 mm |
| Profondeur avec emballage: | 20 mm |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101444 |
| Référence: | E157.1150.0000 |

Fabricant : MAICO

TS 1 Contacteur de porte