**DZQ 50/64 A**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZQ 50/64 A |
| Débit d'air: | 5.700 m³/h / 8.700 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 930 1/min / 1.425 1/min |
| Vitesse variable: | - |
| Réversibilité: | - |
| Consommation: | 300 W / 800 W |
| IMax: | 0,7 A / 1,5 A |
| Inversion de polarité possible: | - |
| Poids: | 27,2 |
| Température des fluides à Imax: | 85 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 0083.0461 |

Fabricant : MAICO

DZQ 50/64 A