**Joint roulant RD 125**

Joint roulant pour tuyaux agrafés.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | RD 125 |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Matériau: | Caoutchouc EPDM |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799752325 |
| Référence: | 0175.0232 |

Fabricant : MAICO

RD 125 Joint roulant