**Raccord mural d'air extérieur KW-AL 20E**

De forme esthétique, les raccords muraux d'air extérieur sont fixés sur le mur extérieur du bâtiment et sont chargés de l'aspiration de l'air extérieur.

L'air extérieur est aspiré en bas.

Un capot d'air extérieur avec grille de protection contre les oiseaux est fourni.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | KW-AL 20E |
| Sens de l'air: | Insufflation |
| Lieu de montage: | Mur extérieur |
| Matériau: | Acier inoxydable (V2A) |
| Couleur: | Acier inoxydable, brossé |
| Poids: | 1,4 kg |
| Poids avec emballage: | 1,62 kg |
| Largeur nominale: | 200 mm |
| Largeur: | 280 mm |
| Hauteur: | 292 mm |
| Profondeur: | 126 mm |
| Largeur avec emballage: | 320 mm |
| Hauteur avec emballage: | 300 mm |
| Profondeur avec emballage: | 150 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520818 |
| Référence: | 0152.0081 |

Fabricant : MAICO

KW-AL 20E Raccord mural d'air extérieur