**Ventilateur de fenêtre EV 22**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | EV 22 |
| Débit d'air: | 300 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.335 1/min |
| Puissance nominale: | 37 W |
| Consommation: | 39 W |
| INominal: | 0,25 A |
| IMax: | 0,25 A |
| Poids: | 3,565 |
| Niveau de puissance acoustique: | 49 dB(A) |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808107 |
| Référence: | 0080.0810 |

Fabricant : MAICO

EV 22 Ventilateur de fenêtre