**Clapet d'air entrant ZWVQ 12**

Design élégant pour montage mural avec sortie d'air horizontale. Le puissant effet d'induction avec l'air ambiant assure un très bon mélange et une ventilation sans courants d'air même en cas de températures négatives.

La grande portée du clapet permet une grande profondeur de pénétration.

Montage possible à proximité du plafond.

Grâce à sa façade lisse, le clapet d'air entrant est facile à tenir propre et à nettoyer.

Plaque frontale démontable.

Le réglage simple et précis du débit d'air se fait en enlevant ou en ajoutant les rubans adhésifs invisibles fournis sur les rangées de trous.

Faible bruit.

Le clapet avec raccord tubulaire et joint de caoutchouc peut être directement introduit dans le tuyau agrafé.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ZWVQ 12 |
| Sens de l'air: | Insufflation |
| Débit d'air max.: | 90 m³/h |
| Montage: | Intérieur |
| Lieu de montage: | Mur |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Couleur: | blanc, revêtement par poudre, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 0,67 kg |
| Poids avec emballage: | 0,69 kg |
| Largeur nominale: | 125 mm |
| Largeur: | 218 mm |
| Hauteur: | 156 mm |
| Profondeur: | 60 mm |
| Largeur avec emballage: | 220 mm |
| Hauteur avec emballage: | 160 mm |
| Profondeur avec emballage: | 90 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520658 |
| Référence: | 0152.0065 |

Fabricant : MAICO

ZWVQ 12 Clapet d'air entrant