**EZF 35/4 A**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | EZF 35/4 A |
| Débit d'air: | 2.600 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.425 1/min |
| Vitesse variable: |  -  |
| Réversibilité: |  -  |
| Consommation: | 150 W |
| IMax: | 0,7 A |
| Type de protection: | IP 55 |
| Inversion de polarité possible: |  -  |
| Poids: | 7,5 |
| Température des fluides à Imax: | 45 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 0085.0406 |

Fabricant : MAICO

EZF 35/4 A