**Coude de bifurcation avec joint roulant 45° ABZ 100-100**
Unité de conditionnement : 1 pièce
Gamme: K

Numéro de référence : 0055.0390
Fabricant : MAICO

