**Joint à lévres LD 100**

Joint à lèvres pour tuyaux agrafés pour le montage sur un raccord (comme par exemple un coude à 90°).

Selon le raccord/coude, il est possible de monter jusqu'à trois joints à lèvres.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | LD 100 |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Matériau: | Caoutchouc EPDM |
| Largeur nominale: | 100 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799752707 |
| Référence: | 0175.0270 |

Fabricant : MAICO

LD 100 Joint à lévres