**FKB 90 LS**

Système de gaines rectangulaires plates pour ventilation domestique contrôlée.

Dimensions du conduit : 110 mm × 54 mm.

Montage rapide et aisé.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FKB 90 LS |
| Perte de charge: | 6 Pa |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Matériau: | Matière plastique |
| Indications de matière plastique: | Polystyrol, sans PVC |
| Couleur: | blanc pur, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 0,11 kg |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 110 mm x 54 mm |
| Diamètre hydraulique: | 72 mm |
| Largeur avec emballage: | 115 mm |
| Hauteur avec emballage: | 93 mm |
| Profondeur avec emballage: | 93 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520276 |
| Référence: | 0152.0027 |

Fabricant : MAICO

FKB 90 LS