**DZQ 40/126 A**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZQ 40/126 A |
| Débit d'air: | 1.450 m³/h / 2.800 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 465 1/min / 930 1/min |
| Vitesse variable: |  -  |
| Réversibilité: |  -  |
| Consommation: | 55 W / 150 W |
| IMax: | 0,2 A / 0,55 A |
| Inversion de polarité possible: |  -  |
| Poids: | 10,2 |
| Température des fluides à Imax: | 90 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 0083.0453 |

Fabricant : MAICO

DZQ 40/126 A