**DZQ 50/126 A**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZQ 50/126 A |
| Débit d'air: | 2.600 m³/h / 5.700 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 465 1/min / 930 1/min |
| Vitesse variable: |  -  |
| Réversibilité: |  -  |
| Consommation: | 70 W / 300 W |
| IMax: | 0,22 A / 0,7 A |
| Inversion de polarité possible: |  -  |
| Poids: | 18,8 |
| Température des fluides à Imax: | 70 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 0083.0458 |

Fabricant : MAICO

DZQ 50/126 A