**DZQ 40/84 A**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZQ 40/84 A |
| Débit d'air: | 2.150 m³/h / 4.350 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 715 1/min / 1.425 1/min |
| Vitesse variable: | - |
| Réversibilité: | - |
| Consommation: | 60 W / 325 W |
| IMax: | 0,2 A / 0,7 A |
| Inversion de polarité possible: | - |
| Poids: | 10,7 |
| Température des fluides à Imax: | 70 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 0083.0455 |

Fabricant : MAICO

DZQ 40/84 A