**Cadre apparent cadre APM HY 230**

Cadre pour les hygrostats HY 230 et HY 230 I.

Peut être employé pour recouvrir le bord des boîtiers encastrés trop larges.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | cadre APM HY 230 |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc pur, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 0,01 kg |
| Poids avec emballage: | 0,01 kg |
| Largeur: | 79 mm |
| Hauteur: | 79 mm |
| Profondeur: | 11 mm |
| Largeur avec emballage: | 81 mm |
| Hauteur avec emballage: | 81 mm |
| Profondeur avec emballage: | 12 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931645 |
| Référence: | 0093.0164 |

Fabricant : MAICO

cadre APM HY 230 Cadre apparent