**DZQ 60/86 A**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZQ 60/86 A |
| Débit d'air: | 7.700 m³/h / 10.400 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 715 1/min / 930 1/min |
| Vitesse variable: | - |
| Réversibilité: | - |
| Consommation: | 370 W / 650 W |
| IMax: | 1 A / 1,7 A |
| Inversion de polarité possible: | - |
| Poids: | 33,6 |
| Température des fluides à Imax: | 85 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 0083.0463 |

Fabricant : MAICO

DZQ 60/86 A