**Pied de fixation FUM 25**

Pieds de fixation pour le montage des ventilateurs ERM aux murs, aux plafonds ou sur des consoles.

Possibilité de montage horizontal et vertical.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FUM 25 |
| Lieu de montage: | Plafond / Mur |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 0,49 kg |
| Poids avec emballage: | 0,5 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 250 mm |
| Largeur: | 232 mm |
| Hauteur: | 195 mm |
| Profondeur: | 195 mm |
| Largeur avec emballage: | 232 mm |
| Hauteur avec emballage: | 195 mm |
| Profondeur avec emballage: | 195 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360056 |
| Référence: | 0036.0005 |

Fabricant : MAICO

FUM 25 Pied de fixation