**Aérateur pour petites pièces ECA 150 K**

Version standard

avec fermeture intérieure à actionnement électrique.

À vitesse variable. Exception : ECA 150/4 K.

La technique du hachage de phase à l'entrée des phases peut être responsable d'un léger bruit de bourdonnement dû aux lois physiques à bas régime.

Caractéristiques

Débit d'air important malgré des dimension compactes.

Combinaison d'un débit d'air important et d'une pression élevée.

Protection thermique contre les surcharges.

Boîtier en matière plastique antichoc.

Classe de protection II.

ECA 120 : avec sigle VDE-GS, exception : ECA 120 24 V.

ECA 150 : avec sigle VDE.

Avec joints de protection contre la pénétration de condensats lors d'une installation au plafond.

Variateur de vitesse en option pour les ventilateurs ECA en version standard. Sauf ECA 150/4 et ECA 150/4 K.

Couleur blanc trafic, similaire RAL 9016.

Moteur

Robuste moteur avec roulement à billes, sans entretien.

Convient à un régime permanent.

Consignes pour le montage

Démontage rapide et simple du capot.

Fixation rapide du ventilateur dans la gaine par 2 griffes.

Branchement électrique

Branchement électrique au choix, apparent ou encastré.

Consignes de sécurité

ECA 100 utilisable dans la zone de protection 1 selon DIN VDE 0100-701.

Détails voir conseils de planification.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ECA 150 K |
| Modèle: | Version standard |
| Débit d'air: | 300 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 2.700 1/min |
| Vitesse variable: |  ✔  |
| Réversibilité: |  -  |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz / 60 Hz |
| Consommation: | 25 W |
| IMax: | 0,12 A |
| Type de protection: | IP 34 |
| Câble d'alimentation secteur: | 3 x 1,5 mm² |
| Lieu de montage: | Mur |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Position d'installation: | au choix |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 1,3 |
| Poids avec emballage: | 1,515 kg |
| Largeur nominale: | 150 mm |
| Largeur avec emballage: | 210 mm |
| Hauteur avec emballage: | 150 mm |
| Profondeur avec emballage: | 210 mm |
| Niveau de puissance acoustique: | 46 dB(A) Distance 3 m, conditions de champ libre |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840152 |
| Référence: | 0084.0015 |

Fabricant : MAICO

ECA 150 K Aérateur pour petites pièces