**Adaptateur de transition URRI 16**

Adaptateur de transition de rectangulaire à rond.

Pour la fixation au ventilateur.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | URRI 16 |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Matériau: | Tôle d'acier, revêtue |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 1,05 kg |
| Poids avec emballage: | 1,05 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 160 mm |
| Largeur: | 195 mm |
| Hauteur: | 195 mm |
| Profondeur: | 140 mm |
| Largeur avec emballage: | 195 mm |
| Hauteur avec emballage: | 195 mm |
| Profondeur avec emballage: | 140 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733003 |
| Référence: | 0073.0300 |

Fabricant : MAICO

URRI 16 Adaptateur de transition