**Disjoncteur-protecteur moteur MV 16-1**

Disjoncteurs-protecteurs moteur pour ventilateurs avec thermocontacts accessibles de l'extérieur.

Avec contacteur général et fusible de commande.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MV 16-1 |
| Type de tension: | Courant triphasé |
| Tension de service: | 400 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz / 60 Hz |
| Charge maximale: | 16 A |
| Type de protection: | IP 55 |
| Lieu de montage: | Mur (près du moteur) |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | noir / blanc |
| Poids: | 0,6 kg |
| Poids avec emballage: | 0,67 kg |
| Largeur: | 80 mm |
| Hauteur: | 135 mm |
| Profondeur: | 96,5 mm |
| Largeur avec emballage: | 87 mm |
| Hauteur avec emballage: | 137 mm |
| Profondeur avec emballage: | 100 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799993179 |
| Référence: | 0157.1658 |

Fabricant : MAICO

MV 16-1 Disjoncteur-protecteur moteur