**Détecteur combiné WS 75 VOC**

Le détecteur combiné a trois sondes : température, humidité et COV

L'appareil de ventilation est commandé en fonction des valeurs d'humidité mesurées et des composés organiques volatils.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WS 75 VOC |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | vert |
| Poids: | 0,01 kg |
| Poids avec emballage: | 0,02 kg |
| Largeur: | 63 mm |
| Hauteur: | 25 mm |
| Profondeur: | 16 mm |
| Largeur avec emballage: | 90 mm |
| Hauteur avec emballage: | 85 mm |
| Profondeur avec emballage: | 45 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992493 |
| Référence: | 0157.1591 |

Fabricant : MAICO

WS 75 VOC Détecteur combiné