**Filtre à air, rechange FE 31-2**

Filtre de rechange pour filtre à air TFE...-4.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FE 31-2 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Synthétique |
| Poids: | 0,48 kg |
| Poids avec emballage: | 0,5 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Convient pour une largeur nominale de: | 315 mm |
| Largeur: | 520 mm |
| Hauteur: | 390 mm |
| Profondeur: | 6 mm |
| Largeur avec emballage: | 521 mm |
| Hauteur avec emballage: | 391 mm |
| Profondeur avec emballage: | 40 mm |
| Température ambiante: | 100 °C |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799990567 |
| Référence: | 0093.1227 |

Fabricant : MAICO

FE 31-2 Filtre à air, rechange