**Coude, tréfilé avec joint roulant 15° B15-125**
Unité de conditionnement : 1 pièce
Gamme: K

Numéro de référence : 0055.0340
Fabricant : MAICO

