**Contre-raccord GS 60**

Contre-raccord pour le montage des manchettes flexibles sur les gaines d'air.

Ne convient au montage d'un tuyau agrafé qu'en combinaison avec la manchette flexible du type EL / EL Ex.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | GS 60 |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 2,16 kg |
| Poids avec emballage: | 2,2 kg |
| Convient aux manchettes de largeur nominale: | 600 mm |
| Largeur: | 710 mm |
| Hauteur: | 710 mm |
| Profondeur: | 50 mm |
| Largeur avec emballage: | 710 mm |
| Hauteur avec emballage: | 710 mm |
| Profondeur avec emballage: | 50 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799551751 |
| Référence: | 0055.0175 |

Fabricant : MAICO

GS 60 Contre-raccord