**DZQ 35/64 A**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZQ 35/64 A |
| Débit d'air: | 1.850 m³/h / 2.800 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 930 1/min / 1.425 1/min |
| Vitesse variable: |  -  |
| Réversibilité: |  -  |
| Consommation: | 120 W / 180 W |
| IMax: | 0,37 A / 0,45 A |
| Inversion de polarité possible: |  -  |
| Poids: | 10 |
| Température des fluides à Imax: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 0083.0451 |

Fabricant : MAICO

DZQ 35/64 A