**Interrupteur pour régime intermittent VZI 10**

Interrupteur pour régime intermittent pour la ventilation régulière des pièces rarement utilisées.

Mise en marche du ventilateur possible par interrupteur pour régime intermittent et par commande manuelle.

Commande possible via des interrupteurs courants du commerce.

Durée d'intervalle réglable : 1 h à 15 h.

Possibilité de montage dans une boîte encastrée.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | VZI 10 |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz / 60 Hz |
| Charge maximale: | 1,25 A |
| Type de protection: | IP 40 |
| Poids: | 0,01 kg |
| Poids avec emballage: | 0,02 kg |
| Largeur: | 20 mm |
| Hauteur: | 13 mm |
| Profondeur: | 35 mm |
| Largeur avec emballage: | 20 mm |
| Hauteur avec emballage: | 13 mm |
| Profondeur avec emballage: | 35 mm |
| Température ambiante: | 0 °C jusqu'au 50 °C |
| Télécommande: | - |
| Durée de fonctionnement par temporisation: | 10 min |
| Durée d'enclenchement: | 10 min |
| Temporisation de démarrage: | 50 s |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799578239 |
| Référence: | 0157.0823 |

Fabricant : MAICO

VZI 10 Interrupteur pour régime intermittent