**Coude, tréfilé avec joint roulant 60° B60-80**
Unité de conditionnement : 1 pièce
Gamme: K

Numéro de référence : 0055.0317
Fabricant : MAICO

