**Filtre à air TFE 31-4**

Filtre à air pour systèmes de traitement d'air.

Trappe de visite amovible pour un remplacement aisé du filtre.

Avec cartouche filtrante en fibres synthétiques.

Cartouche filtrante non récupérable.

Avec joint en caoutchouc au niveau des pièces de raccordement d'air.

Accessoires : Filtre à air de rechange FE.. .

Accessoires recommandés : Contrôleur de différence de pression DW 1000.

Instructions de montage

Surveiller la résistance du filtre avec un contrôleur de pression différentielle DW 1000.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TFE 31-4 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 7,41 kg |
| Poids avec emballage: | 8,03 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Largeur nominale: | 315 mm |
| Largeur: | 425 mm |
| Hauteur: | 390 mm |
| Profondeur: | 420 mm |
| Largeur avec emballage: | 465 mm |
| Hauteur avec emballage: | 405 mm |
| Profondeur avec emballage: | 470 mm |
| Température ambiante: | 100 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490807 |
| Référence: | 0149.0080 |

Fabricant : MAICO

TFE 31-4 Filtre à air