**Tourelle d'extraction hélicoïde DZD 35/2 A-Ex**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZD 35/2 A-Ex |
| Débit d'air: | 4.450 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 2.750 1/min |
| Puissance nominale: | 900 W |
| INominal: | 1,81 A |
| IMax: | 1,92 A |
| Poids: | 35 |
| IA/IN: | 5,7 |
| Homologation Ex: | 84/3893 |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877721 |
| Référence: | 0087.0772 |

Fabricant : MAICO

DZD 35/2 A-Ex Tourelle d'extraction hélicoïde