**Filtre à air TFE 12-4**

Filtre à air pour systèmes de traitement d'air.

Trappe de visite amovible pour un remplacement aisé du filtre.

Avec cartouche filtrante en fibres synthétiques.

Cartouche filtrante non récupérable.

Avec joint en caoutchouc au niveau des pièces de raccordement d'air.

Accessoires : Filtre à air de rechange FE.. .

Accessoires recommandés : Contrôleur de différence de pression DW 1000.

Instructions de montage

Surveiller la résistance du filtre avec un contrôleur de pression différentielle DW 1000.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TFE 12-4 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 2 kg |
| Poids avec emballage: | 2,19 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Largeur nominale: | 125 mm |
| Largeur: | 210 mm |
| Hauteur: | 200 mm |
| Profondeur: | 190 mm |
| Largeur avec emballage: | 275 mm |
| Hauteur avec emballage: | 250 mm |
| Profondeur avec emballage: | 220 mm |
| Température ambiante: | 100 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490753 |
| Référence: | 0149.0075 |

Fabricant : MAICO

TFE 12-4 Filtre à air