**Anneaux de rechange pour l'échangeur de chaleur WRF 20**

Anneaux d'échange de chaleur de rechange pour WRG 20.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WRF 20 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,02 kg |
| Poids avec emballage: | 0,23 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Diamètre: | 200 mm |
| Largeur: | 560 mm |
| Hauteur: | 75 mm |
| Profondeur: | 14 mm |
| Largeur avec emballage: | 570 mm |
| Hauteur avec emballage: | 100 mm |
| Profondeur avec emballage: | 80 mm |
| Température ambiante: | 40 °C |
| Unité de conditionnement: | 5 pièces |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799933472 |
| Référence: | 0093.0347 |

Fabricant : MAICO

WRF 20 Anneaux de rechange pour l'échangeur de chaleur