**Réducteur, asymétrique REDA55/220/70**

Caractéristiques

Réducteur asymétrique, dimension manchon. Finition : galvanisé sendzimir.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | REDA55/220/70 |
| Boîtier matériau: | Tôle d'acier, galvanisée sendzimir |
| Poids avec emballage: | 0 kg |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 220 mm x Array x 55 mm |
| Réduction à la dimension de la gaine: | x/ x |
| Largeur avec emballage: | 0 mm |
| Hauteur avec emballage: | 0 mm |
| Profondeur avec emballage: | 0 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799557081 |
| Référence: | 0055.0708 |

Fabricant : MAICO

REDA55/220/70 Réducteur, asymétrique