**Ventilateur pour serre EFG 40 D**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | EFG 40 D |
| Débit d'air: | 1.800 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.300 1/min |
| Réversibilité: |  ✔  |
| Puissance nominale: | 50 W |
| Consommation: | 50 W |
| INominal: | 0,25 A |
| IMax: | 0,3 A |
| Type de protection: | IP X4 |
| Poids: | 9,95 |
| Largeur nominale: | 400 mm |
| Température du fluide au courant nominal: | 55 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799814078 |
| Référence: | 0081.0407 |

Fabricant : MAICO

EFG 40 D Ventilateur pour serre