**Tourelle d'extraction hélicoïde DZD 30/64 A**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZD 30/64 A |
| Débit d'air: | 950 m³/h / 1.500 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 930 1/min / 1.425 1/min |
| Consommation: | 90 W / 115 W |
| IMax: | 0,37 A / 0,43 A |
| Type de protection: | IP 55 |
| Inversion de polarité possible: | ✔ |
| Lieu de montage: | Toit |
| Position d'installation: | vertical |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 17,9 |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 0087.0435 |

Fabricant : MAICO

DZD 30/64 A Tourelle d'extraction hélicoïde