**Tourelle centrifuge DRD 50/86**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DRD 50/86 |
| Débit d'air: | 6.300 m³/h / 8.500 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 715 1/min / 930 1/min |
| Puissance nominale: | 650 W / 1.450 W |
| INominal: | 1,4 A / 2,9 A |
| IMax: | 1,4 A / 2,9 A |
| Inversion de polarité possible: |  ✔  |
| Nombre de pôles à vitesse élevée: | 6 |
| Nombre de pôles à faible vitesse: | 8 |
| Lieu de montage: | Toit |
| Position d'installation: | vertical |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 134 |
| Température du fluide au courant nominal: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871576 |
| Référence: | 0087.0157 |

Fabricant : MAICO

DRD 50/86 Tourelle centrifuge