**DZF 50/6 A**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZF 50/6 A |
| Débit d'air: | 5.500 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 930 1/min |
| Vitesse variable: | - |
| Réversibilité: | - |
| Consommation: | 260 W |
| IMax: | 0,75 A |
| Type de protection: | IP 55 |
| Inversion de polarité possible: | - |
| Poids: | 14,6 |
| Température des fluides à Imax: | 80 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 0085.0420 |

Fabricant : MAICO

DZF 50/6 A